红河卷烟厂条、小盒钢印号编码规则

一、**红河**系列产品

1. 硬盒包装
2. 条：由“工厂代号、年份、机台号、班次”六位数顺序排列组成，释义见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | X | XX | XX |
| 生产厂 | 年份 | 机台 | 月份 |
| 用1、2、3…表示 | 用公历尾数“0、1、2…9”表示 | 用01、02…表示 | 用01、02…12表示 |

1.2 小盒：由“工厂代号、月份、机台号、班次”六位数顺序排列组成，释义见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | XX | XX | X |
| 生产厂 | 月份 | 机台 | 班次 |
| 用1、2、3…表示 | 用01、02…12表示 | 用01、02…表示 | 用1、2、3、4表示 |

1. 软盒包装

2.1 条：由“工厂代号、年份、机台号、班次”六位数顺序排列组成，释义见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | X | XX | XX |
| 生产厂 | 年份 | 机台 | 月份 |
| 用1、2、3…表示 | 用公历尾数“0、1、2…9”表示 | 用01、02…表示 | 用01、02…12表示 |

2.2 由“工厂代号、月份、机台号、班次”六位数顺序排列组成，释义见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | XX | XX | X |
| 生产厂 | 月份 | 机台 | 班次 |
| 用1、2、3…表示 | 用01、02…12表示 | 用01、02…表示 | 用1、2、3、4表示 |

二、**云烟**系列产品：

硬盒： “云烟（紫）”、“云烟（细支云龙）”、 “钓鱼台（中支）”、“云烟（中支金腰带）”：条盒5位数，第一、二位代表生产厂，34代表红河卷烟厂，第三为工班，用1、2、3、4代表4个工班，第四、五为机台；小盒7位，第一、二位代表生产厂，34代表红河卷烟厂，第三为工班，用1、2、3、4代表4个工班，第四、五为机台，第六、七为月份。

软盒：“云烟（软紫）”条盒2位数，表示机台，小盒6位第一、二位年份，三、四为月份，五、六为机台，如：19094S，表示2019年9月21号机；

“云烟（软如意）”条盒5位数，第一、二位09固定不变，第三为工班号，用5、6、7代表3个工班，第四、五为为机台号，小盒为7位数，第一为工班，用5、6、7代表3个工班，第二、三为机台，第四、五为月份，第六、七为日。

“云烟（软珍品）”条、小盒与“云烟（软如意）”一致，但工班为1、2、3、4代表4个工班

三、**红塔**系列：条、小盒钢印一样，6位数，第一为生产厂代码，红河卷烟厂用“Y”固定不变，第二为年份，“6”代表2019年，第三、四为月份，第五、六为机台。