**1云烟（软如意） 红河 19#-28#的信息都一样**

防伪图解：条盒：1、动态二维码：（删除：位于底部）

2、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

小盒：1、动态二维码：位于左侧（改为：位于正面左侧）

2、拉线头：位于右侧（改为：位于正面右侧）

3、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

机型参数：包装机型B1（缺少机型参数）

产品参数：1、条有无防伪/（改为：有）

2、条防伪位置/ （改为：条侧面）

3、+条拉线头形状：半椭圆形

4、+盒拉线头形状：半椭圆形

5、盒防伪位置/（改为小盒底部）

6、盒防伪描述/（改为：粘贴条的防伪描述）

7、烟丝组成 （将薄片删除）

**2云烟（软印象烟庄）曲靖 14#-15#信息一样**

防伪图解：条盒：1、条两个端面的图片重复（分别删掉一张）

2、条钢印位置图片重复（删掉一张）

3、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

小盒：1、小盒侧面（二维码面）图片重复（删掉一张）

二维码描述（静态或动态？）

2、小盒上端面图片重复（删掉一张）

3、小盒钢印位置图片重复（删掉一张）

4、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

烟支：滤棒图片（+描述：复合滤棒？）

机型参数：1、条拉带头形状：马蹄形（改为：半圆形）

2、条盒标记类型：（钢印09ABC?）

3、盒拉带头位置：右侧下端（改为：盒正面右侧）

4、盒拉带头形状：椭圆形（改半椭圆形）

产品参数：1、拉线头位置：正面右侧（同机型参数中重复，建议删除？）

2、滤嘴类型：醋纤（改为：颗粒滤棒+醋纤）复合滤棒

**3云烟（软紫）**

GDX1 曲靖 **3#-13# 信息一样**

防伪图解：条盒：1、条两个端面的图片重复（分别删掉一张）

2、条侧面（云烟面）的图片重复（删掉3张）

缺少另外一侧面（二维码、条码、激光全息）面的图片和描述，二维码动态？

3、条钢印位置图片重复（删掉一张）

4、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

小盒：1、小盒背面图重复（删掉一张）

2、小盒侧面（二维码面）图片重复（删掉一张）

二维码描述（静态或动态？）

3、补充激光全息防伪描述

4、小盒上下端面图片重复（分别删掉一张）

5、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

烟支：1、删除一张整支烟的图片

2、接装纸打孔：激光打孔预打孔（改成：激光预打孔）

机型参数：GDX1无信息

产品参数：1、盒条码数字缺少最后一位（改为：6901028311151）

2、接装纸打孔方式：激光打孔预打孔（改成：激光预打孔）

GDX1 会泽 **软3#**

防伪图解：条盒： 1、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

小盒：1、缺少一张商标背面的胶痕图

2、补充激光全息防伪描述

5、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

烟支：1、烟丝结构：描述上删除薄片

2、接装纸打孔：激光打孔预打孔（改成：激光预打孔）

机型参数：GDX1无信息

产品参数：1、滤嘴类型：普通单一（改成：醋纤）

2、接装纸打孔方式：激光打孔预打孔（改成：激光预打孔）

B1 红河 19#-25#信息都一样

防伪图解：条盒：1、条盒胶点描述图片重复（删掉一张）增加商标正面胶点图片

2、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

小盒：1、补充激光全息防伪描述

2、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

烟支：1、接装纸打孔：激光打孔预打孔（改成：激光预打孔

机型参数：B1无信息

产品参数：1、盒条码数字缺少最后一位（改为：6901028311151）

2、接装纸打孔方式：激光打孔预打孔（改成：激光预打孔）

**4、小熊猫（家园） 曲靖**

**Fk350S T1 -T10 信息一样**

防伪图解：条盒：1、缺背面激光全息防伪图解（补充）

2、条盒拉线描述重复（删除一张）

2、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

小盒：1、补充小熊猫激光全息防伪的文字描述

2、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

3、小盒拉线头：位于左侧（改为：位于正面左侧）

烟支： 1、烟丝结构：描述上删除“薄片”

机型参数：1、粘胶剂类型2（删掉2）

产品参数：1、接装纸打孔方式：预打孔（改成：在线打孔？）

5、**云烟（金腰带） 曲靖**

GDX2 T4#

防伪图解：条盒：1、缺少商标背面胶点的图片（补充）

2、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

小盒：1、“背面激光全息防伪”描述删除

2、盒拉线头侧面图片放置倒了。

3、小盒拉线头：位于左侧（改为：位于正面左侧）

4、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

烟支：1、接装纸打孔：激光打孔预打孔1排（改成：激光预打孔 2排）

2、缺复合滤嘴的图片和描述（颗粒滤棒+醋纤？）

机型参数：1、拉带头形状：马蹄形（改成:半圆形）

2、盒两侧胶点形状：线胶（改为：条胶）

产品参数：

**6、云烟（软珍红钻） 曲靖**

GDX1软包硬化 **15#-14#信息一样**

防伪图解：条盒：1、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

小盒：1、“小盒背面激光全息防伪”描述删除？

2、小盒拉线头：位于左侧（改为：位于正面左侧）

3、两张胶痕图片放到“机型参数”菜单下

烟支： 1、烟丝结构：描述上删除“薄片”

2、接装纸打孔：激光打孔预打孔 无（删除：激光打孔预打孔 无）

添加：“滤棒+爆珠”无打孔

机型参数：1、条拉带头形状：马蹄形（改成:半圆形）

2、盒拉带头形状：椭圆形（改成：半椭圆形）